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Specifikacija za prenovo informacijske infrastrukture SB NM
Specifikacija za prenovo in nadgradnjo informacijske infrastrukture za zagotavljanje visoko razpoložljive in zmogljive strežniške infrastrukture v Splošni bolnišnici Novo mesto:


	[bookmark: OLE_LINK1]STREŽNIK – GOSTITELJ VIRTUALNEGA OKOLJA – postavka 1 v xls predračunu
	Količina : 2

	Tip strežnika
	· večprocesorski
· za vgradnjo v standardno 19-palčno omaro
· dodan pribor za vgradnjo v strežniško omaro vključno roko za urejanje kablov

	Procesor
	· 2x procesor
· število jeder (cores): najmanj 8 ali več
· osnovni delovni takt: najmanj 3.30 Ghz ali več
· predpomnilnik (cache): najmanj 24,75 MB L3 ali več
· poraba procesorja: največ 130W

	Pomnilnik
	· tip pomnilnika : ECC DDR4-4200 ali novejše
· količina: 1024GB (16x64GB Dual Rank x4 DDR4 2933MHz ali boljše)
· možnost nadgradnje pomnilnika na 3TB ali več
· podpora za ECC, Online spare in Memory mirroring

	Diski
	· [bookmark: OLE_LINK4]2x 240GB 6Gbps SSD RAID 1 konfiguracija
· možnost menjave diskov pri delovanju (»hot-plug«)
· podporo za vgradnjo vsaj 8 diskov (HDD oz. SSD)
· vgrajen 12Gbps SAS RAID krmilnik z vsaj 2GB Flash pomnilnika; podpora za RAID 0, 1, 5, 10, 50, 6, 60

	Mrežna kartica
	· [bookmark: OLE_LINK5]4 x 10 Gbps (SFP+), lahko integrirana na matični plošči, oz. ločene kartice
· 4 x 1Gbps RJ45
· 1x RJ45 10/100/1000 Mbps za upravljanje (management port)

	Optična kartica
	· 2x 16Gbps ali več (FC) single port kartica za povezavo na SAN okolje, vključno z 16Gbps vmesniki (transceiver) za povezavo na SAN stikala

	PCI-Express vodila
	· vsaj 5 × PCI-E 3.0 vmesnik

	I/O vmesniki
	· vsaj 4 × USB 3.0 vmesnik ali več 
· vsaj 1 × VGA (DB-15)

	Grafika
	· 16 Mb ali več ATI RAGE ali podobna
· Možnost vgradnje dedicirane grafične kartice

	Napajalnik in hlajenje
	· možnost hitre zamenjave napajalnika in ventilatorja med delovanjem – hot-swap
· dodatni (redundantni) napajalnik
· dodatni (redundantni) ventilatorji
· moč posameznega napajalnika vsaj 800W

	Nadzorljivost
	· sistemski SW za nadzor HW sestavnih delov strežnika s pomočjo agentov
· omogoča oddaljen mrežni nadzor preko servisnega procesorja
· vgrajen servisni procesor za oddaljen mrežni GUI dostop
· strežnik mora imeti PFA funkcionalnost za glavne komponente (procesor, pomnilnik, diske, kontroler, ventilatorji in napajalniki)

	Garancija
	· vsaj 60 mesecev na lokaciji kupca, 24x7 z odzivnim časom v 4 urah

	DISKOVNI SISTEM – postavka 4 v xls predračunu
	Količina : 2

	Diskovni sistem
	· Podvojeni napajalniki (»hot-plug«)
· Ohišje kontrolerjev največ 2U 
· Možnost vgradnje najmanj 12 diskov v ohišje kontrolerjev
· Omogočena sinhrona replikacija med vsaj dvema diskovnima sistemoma
· Funkcija oddaljene replikacije v active/active načinu, t.i. “stretched cluster”
· podpora za replikacijo na tretjo lokacijo (3DC)
· NVMe-oF preko Fibre Channel (FC-NVMe)
· Možnost nadgradnje s Storage Class Memory (SCM)
· Vsaj 256GB predpomnilnika
· Delovanje v načinu active/active z dvema kontrolerjema in zrcaljenim predpomnilnikom
· Na vsakem kontrolerju vsaj štirje FC prikopi hitrosti vsaj 16 Gbps
· Podpora za Distributed RAID 1, 5 in 6
· Vgrajeni diski:
· Vsaj 6 x 9,6 TB NVMe Flash Core Module ali boljši 
· Diski morajo biti v sistem povezani preko 2 poti (dual port) in omogočati avtomatsko zaznavo napak
· Možnost nadgradnje sistema na najmanj 720 diskov SFF ali LFF
· Možnost eksterne virtualizacije
· Sistem mora zagotavljati odzivne čase nižje od 70µs 
· Podvojeni ventilatorji in napajalniki
· Ponujeni diskovni sistem ne sme imeti licenčne politike katera omogoča omejitev po količini
· Vključene licence aktivirane funkcionalnosti za: 
· Virtualizacijo internega diskovja
· Kompresijo v realnem času in deduplikacijo
· Thin provisioning
· Sinhrono replikacijo na oddaljeno lokacijo med diskovnimi sistemi enakega tipa
· Avtomatski tiering podatkov
· Vse zahtevane licence morajo omogočati uporabo za maksimalno možno kapaciteto diskovnega sistema in omogočati nadgradnje in nove verzije za vsaj 60 mesecev

	Garancija
	· Garancija 60 mesecev na lokaciji naročnika, 24x7 z odzivnim časom 4 ure po prijavi napake, Avtomatično javljanje napak proizvajalcu!



	 SAN STIKALA – postavka 6 v xls predračunu
	Količina : 4

	Osnovne zahteve
	· Stikalo primerno za vgradnjo v 19-palno omaro
· dodan pribor za vgradnjo v strežniško omaro vključno roko za urejanje kablov 
· Stikalo mora imeti vsaj 24 portov s podporo hitrosti do 32 Gbps, od tega vsaj 16 portov aktivnih
· Podpora za vgradnjo 8, 16 in 32 Gbps Multimode in Singlemode SFP vmesnikov
· Vključena mora biti licenca za zoniranje

	Dodatne zahteve
	
· Vključena mora biti funkcionalnost/licenca ISL Trunking , ki omogoča medsebojno povezovanje 2 stikal z do 8 porti
· Vključena mora biti funkcionalnost/licenca NVMe over Fabric
· Stikalo mora podpirati povezavo z obstoječim HPE 3PAR diskovnim sistemom

	Dodatki
	· Vsako stikalo mora vključevati SFP module:
· 15 kos 16Gb SFP+ Short Wave 
· 1 kos 32Gb SFP+ Long Wave
· Vključeni morajo biti priključni optični kabli (LC-LC) za vse aktivne porte dolžine do 5m (točne dolžine se določijo ob montaži)

	Garancija
	· Vsaj 60 mesecev na lokaciji kupca, 24x7 z odzivnim časom v 4 urah



	PROGRAMSKA OPREMA – postavke 9.,10.,11.,12. in 13. v xls predračunu
	(Količina : navedeno pri posamezni postavki)

	Windows Server licence
	· 2 x Microsoft Windows Server Datacenter Core 2019 (ali novejše) OLP NL 16 CoreLic
· 650 x Microsoft Windows Server CAL 2019 (ali novejše)  OLP NL Device CAL 
· 50 x Microsoft Windows Server CAL 2019 (ali novejše)  OLP NL User CAL 
      (licence morajo biti dobavljene preko uradnega Microsoft kanala (OLP     
      ali CSP) in vpisane v VLSC portal naročnika)

	VMware licence
	· 1 x VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) + Basic Support for 3 years
· 4 x VMware vSphere 7 Standard for 1 processor + Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Standard for 1 processor for 3 years


[bookmark: _GoBack]
	STORITVE
	Količina : 1

	
Implementacija ponujenih strežnikov za VMWARE okolje – postavka 2 v xls predračunu

	· sestava strežnikov in priprava za vgradnjo
· vgradnja v strežniško omaro na lokaciji naročnika
· priklop opreme na ustrezno pripravljeno električno napajanje (podvojeno)
· nadgradnja mikrokode na od proizvajalca priporočeno verzijo
· priprava RAID polja na strežniku
· konfiguracija in povezava strežnikov v ethernet okolje (podvojeno)
· konfiguracija in povezava strežnikov v SAN okolje (podvojeno)
· namestitev in konfiguracija vSphere ESXi 7.0 Update 2.0 strežnikov
· konfiguracija LAN vmesnikov v VMWare okolju
· konfiguracija SAN povezav in kreiranje logičnih diskov
· integracija v MS domeno in bazično infrastrukturo
· namestitev in konfiguracija nove VMware gruče
· integracija ESXi strežnikov v novo gručo
· integracija ethernet povezav ESXi strežnikov, VMWARE virtualnih stikal in virtualnih strežnikov s ponujenimi mrežnimi stikali po etherchannel in VLAN nastavitvami
· ureditev MPIO dostopa do VMFS skladišč za VMDK in konfiguracijske datoteke virtualnih mašin
· ureditev ustreznih licenc za ESXi in vCenter
· konfiguracija (HA in DRS)
· migracija obstoječih virtualnih strežnikov v novo postavljeno virtualno okolje


	
Implementacija diskovnega sistema – postavka 5 v xls predračunu

	· sestavljanje in vgradnja opreme v obstoječo strežniško omaro
· nadgradnja mikrokode na zadnjo priporočeno verzijo
· priklop na električno napajanje (podvojeno)
· konfiguracija nadzornih parametrov 
· implementacija novega 3PAR Service procesorja v virtualnem okolju ali nadgradnja obstoječega
· priključitev novega diskovnega polja na SAN omrežje in označevanje kablov
· priključitev novega diskovnega polja na LAN omrežje in označevanje kablov
· konfiguracija novega diskovnega polja za potrebe upravljanja
· konfiguracija diskovnega prostora in kreiranje logičnih diskov za potrebe strežnikov
· integracija novih strežnikov z diskovnim poljem in predstavitev logičnih diskov
· kreiranje logičnih diskov (LUN-ov) za potrebe VMware okolja po predhodnem dogovoru z naročnikom
· testiranje delovanja 


	
Nadgradnja VMWARE v CENTER IN VEEAM Backup&Replication – postavka 3 v xls predračunu

	· podrobna analiza obstoječega vCenter sistema
· varnostna kopija obstoječe vCenter konfiguracije
· namestitev vCSA verzije 7.0 Update 2 
· funkcionalna konfiguracija VMware vCenter strežnika
· prenos prejšnje konfiguracije oz. virtualnih strežnikov v nov vCSA
· integracija v MS domeno in bazično infrastrukturo
·  podrobna analiza obstoječega VEEAM Backup&Replication sistema za varnostno kopiranje


	
Nadgradnja SAN stikal in priključitev nove opreme – postavka 7 v xls predračunu

	· nadgradnja mikro kode na priporočeno verzijo
· integracija nadzornega orodja
· povezava ponujenih strežnikov in diskovnega sistema v obstoječe SAN okolje
· kreiranje aliasov hostov in kontrolerjev
· zoniranje dostopa
· aktiviranje nove konfiguracije
· testiranje delovanja


	Preinstalacija in prestavitev obstoječih HP PROLIANT DL380 GEN9 strežnikov – postavka 8 v xls predračunu

	· nadgradnja mikrokode na od proizvajalca priporočeno verzijo
· konfiguracija in povezava strežnikov v ethernet okolje (podvojeno)
· konfiguracija in povezava strežnikov v SAN okolje (podvojeno)
· namestitev in konfiguracija vSphere ESXi 7.0 Update 2.0 strežnikov
· konfiguracija LAN vmesnikov v VMWare okolju
· konfiguracija SAN povezav in kreiranje logičnih diskov
· integracija v MS domeno in bazično infrastrukturo
· namestitev in konfiguracija nove VMware gruče
· integracija ESXi strežnikov v novo gručo
· integracija ethernet povezav ESXi strežnikov, VMWARE virtualnih stikal in virtualnih strežnikov s ponujenimi mrežnimi stikali po etherchannel in VLAN nastavitvami
· ureditev MPIO dostopa do VMFS skladišč za VMDK in konfiguracijske datoteke virtualnih mašin
· ureditev ustreznih licenc za ESXi in vCenter
· konfiguracija (HA in DRS)
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